|  |
| --- |
| **Bezpečnostní instrukce přípravku MagBall** |
|  |
| **„Upínací a polohovací magnetický přípravek“** |
| https://t3.gstatic.com/licensed-image?q=tbn:ANd9GcREk1UchFScf-y2IlTgVGSdRqnWKtEqtCslcJ7XfDT2EYMg_dpRN47ZULq-i0BNmxcgjen ilustrativní |
| **Výrobce:** |
| **MEPAC CZ, s.r.o.**  Nebory 547  739 61, Třinec  www: **[www.mepac.cz](https://www.mepac.cz/)**  tel: [**+420 558 348 112**](tel:+420558348112)  e-mail:[**info@mepac.cz**](mailto:info@mepac.cz)**;**[**objednavky@mepac.cz;**](mailto:objednavky@mepac.cz)[**poptavky@mepac.cz**](mailto:poptavky@mepac.cz) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Použité značení** | |
|  | Odkaz na instrukce návodu k použití/brožury |
|  | Obecná značka výstrahy |
| cid:image010.jpg@01DB07FF.6524FF60 | Výstraha: Magnetické pole |
|  | Zákaz vstupu osobám s aktivními implantovanými srdečními prostředky |
|  | Nepoužívej, pokud máš kochleární implantát. |
|  | Vyhýbej se dešti. |
|  | Vyhýbej se přímému slunečnímu záření. |
|  | Skladuj a používej v předepsaném rozmezí teplot. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Důležité informace!** | |
|  | Před použitím si přečti bezpečnostní instrukce a návod k použití. |
|  | Návod uchovejte pro další použití. |
| cid:image010.jpg@01DB07FF.6524FF60 | Tento přípravek vyzařuje magnetické pole, které by mohlo narušit chování či poškodit elektronické a jiné citlivé výrobky. Používejte jej v bezpečné vzdálenosti (nad 0,5 m) |
|  | Nepoužívej, pokud máš kardiostimulátor. |
|  | Nepoužívej, pokud máš kochleární implantát. |
|  | Tento přípravek mohou používat děti starší 14 let, nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi a osoby bez patřičných znalostí a zkušeností, pouze pokud tak činí pod dozorem nebo vedením dospělé osoby, která dohlíží nad bezpečným používáním výrobku v souladu s doporučeními výrobce. |
|  | Nepoužívejte poškozený výrobek. |
|  | Řiďte se pokyny k instalaci uvedenými v návodu. |
|  | Pro bezpečnou funkci přípravku dodržujte výrobcem stanovené podmínky okolního prostředí. |
|  | Neinstalujte výrobek v blízkosti horkých předmětů a topidel. |
|  | Zabraňte kontaktu plastových částí přípravku s horkými předměty. |
|  | Nikdy nepoužívejte přípravek v rozporu s určeným účelem použití stanoveným výrobcem. |
|  | Nepřekračujte výrobcem povolené hodnoty zatěžování. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Přeprava a skladování** | |
| Přípravek skladujte v suchém a čistém prostředí. | |
|  | Přípravek skladujte v suchém prostředí (RH 0-85%). |
|  | Přípravek neskladujte na přímém slunci. |
|  | Přípravek skladujte při teplotách od -15°C – +65°C |

|  |
| --- |
| **Manipulace** |
| Při vkládání koule do podstavy nenechávejte prsty mezi koulí a hranou podstavy. |
|  |
| Samostatnou kouli nenechávejte ležet volně na ploše stolu. |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Instalace** | |
| Způsob kotvení a polohu přípravku je nutné volit vždy s ohledem na tvar a hmotnost dílu ukládaného na přípravek. | |
|  | Uložení přípravku na protiskluzové polštářky.  (přídržná síla 0 N / 0 kg) |
|  | Uchycení přípravku pomocí magnetu.  (přídržná síla x N / y kg) |
|  | Ukotvení přípravku pomocí šroubů se zápustnou hlavou M4 nebo vrutů.  (přídržná síla > 130 N / 13 kg) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Použití** | | |
| Přípravek používejte pouze k účelům udaným výrobcem. (upínání a polohování výrobků, součástí, sestav apod. do parametrů uvedených výrobcem). | | |
| Přípravek používejte pouze pro zatížení udávaná výrobcem. | | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  | |  |
| Přípravek používejte pouze ve vhodném prostředí daném výrobcem. | | |
|  | Přípravek používej v suchém prostředí (RH 25 25-75%). | |
|  | Přípravek nepoužívej na přímém slunečním záření. | |
|  | Přípravek používej pouze v rozmezí teplot 10°C – 50°C. | |
|  | Přípravek nevystavujte otevřenému ohni, ani jinému zdroji vysokých teplot. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Instalace příslušenství** | |
| Přípravek je možné po odšroubování přídržného magnetu vybavit svěráčkem. | |
|  | Maximální kroutící moment upevňovacího šroubu MagBallu je x N.m. |

|  |
| --- |
| **Údržba** |
| Dojde-li k poškození přípravku, nepoužívejte ho. |
| Kluzné plochy a plochy magnetu udržujte čisté, bez prachu  a špon. |
| Čištění přípravku provádějte navlhčeným hadříkem  se saponátem. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Likvidace** | |
| Přípravek se skládá z plastových a kovových dílů. Likvidace přípravku se provede dle řádu organizace provozující přípravek a platnou legislativou země, ve které se zařízení provozuje. | |
|  |  |
| Likvidaci obalového materiálu provádějte dle řádu organizace provozující přípravek a platnou legislativou země, ve které se zařízení provozuje. | |
|  |  |